Button Function(버튼 기능)

	Manual mode(수동모드)	Auto mode(자동모드)	Setup mode(설정모드)
BTN 1	LEFT SWITCH(◀)	LEFT SWITCH(◀)	BACK(◀)
BTN 2	RIGHT SWITCH(▶)	RIGHT SWITCH(▶)	SELECT(▶)
BTN 3	MANUAL RAISE(▲)	SAVE(▲)	SCROLL UP(▲)
BTN 4	MANUAL LOWER(▼)	SETUP(▼)	SCROLL DOWN(▼)
BTN F	Function(Ｆ)	Function(Ｆ)	EXIT(Ｆ)

SLEEP MODE(대기모드)

When OLED HHU is not charged from the car  or not running for 30sec,  OLED HHU will become SLEEP MODE(Screen off) automatically.

=> OLED HHU(리모콘)은 자동차로부터 충전되지 않거나 30초정도 실행되지 않으면, 자동적으로 대기모드(스크린 꺼짐)가 된다.

When OLED HHU is on SLEEP MODE(Screen off), please press any button or charge it from the car => Turn on screen and enter NORMAL MODE<pic 2>

=> OLED HHU(리모콘)가 대기모드(화면 꺼짐)일때, 아무 단추가 눌리거나 자동차로부터 충전중이면 스크린이 켜지고 <pic 2>의 일반모드가 된다.

Nornal MODE(일반모드)/Manual MODE(수동모드)/Auto MODE(자동모드)

1. Once the OLED SCREEN is turned on, the opening animation will appear(as shown below). When the animation is finished or the user presses any bottom to cancel it, it will enter the NORMAL MODE(Pic 2)

=> 1. OLED 화면이 켜질때, 오프닝 애니메이션이 나타난다(아래 그림). 애니메이션이 완료되거나 사용자가 아무키나 누르면 애니메이션이 취소되고 일반모드(그림 2) 상태가 된다.

2. Press BTN and you can choose Normal Mode(Pic 2), Auto Mode(Pic 3), Manual Mode(Pic 4-1),or (Pic 4-2). The arrangement for each model is like Pic 5.

=> 2. BTN을 눌러 수동모드(그림 4-1), (그림 4-2), 자동모드(그림 3), 일반모드(그림 2)를 선택할 수 있다. 각 모드에 대한 정렬은 (그림 5)와 같다.

NORMAL MODE : 일반모드<Pic 2>

This model only shows the current pressure value. BTN1/2/3/4 don't have any function.

=> 이 모드는 현재의 압력 값을 보여준다. BTN1/2/3/4는 아무 기능도 가지지 않는다.

AUTO MODE : 자동모드 <Pic 3>

	Auto mode
BTN 1	LEFT SWITCH(◀)
BTN 2	RIGHT SWITCH(▶)
BTN 3	SAVE(▲)
BTN 4	SETUP(▼)

SAVE MODE : 저장모드

When users want to change the previous data memorized by H/M1/M2/L, please follow the instruction as below:

사용자가 H/M1/M2/L에 변경된 데이터를 기억시키려면 아래의 지시를 따른다.

Step 1.

BTN F를 누르거나 수동모드를 선택한다

Step 2.

입력 데이터를 조정한다(좌우이동은 ◀ 또는 ▶키를 사용하고, 압력값은 ▲ 또는 ▼키를 사용하여 원하는 높낮이를 조정한다)

Step 3.

BTN F를 누르거나 자동모드를 선택한다. 화면에 H에 기억된 데이터가 표시된다

Step 4.

BTN 1(◀) 또는 2(▶)를 눌러 원하는 업데이트 모드를 선택한다.

Note : When you choose H/M1/M2/L, it will show the previous data that you set at the same time.

참고 : H/M1/M2/L을 선택하면 이전에 설정된 데이터가 보여진다.

Step 5.

BTN 3(▲)을 2초간 누른다. 설정이 성공하면 자료가 수정된다

즉, M1에 설정값을 변경하고자 하면 M1에 하이라이트를 위치시키고 BTN 3(▲)을 2초간 누르면 Step 2에서 변경한 설정값이 M1에 저장된다.

Step 6.

일반모드에서 수정을 하였다면 자동모드의 아이콘이 보여진다.

Note : The ICON will disappear if the data is revised by Manual mode.

참고 : 데이터가 수동모드로 수정된 경우 아이콘이 사라진다.

SETUP MODE : 설정모드

When users want to adjust the monitor automatically back to the previous data memorized by H/M1/M2/L, please follow the instruction as below:

=> H/M1/M2/L에 기억된 데이터를 선택하여 실행하고 싶으면 아래 지시를 따른다.

Step 1.

BTN F를 누르거나 자동모드를 선택한다. 화면은 H로 저장된 데이터를 보여준다.

Step 2.

BTN 1(◀) 또는 2(▶)를 눌러 수정을 원하는 모드를 선택한다.

Note : When you choose H/M1/M2/L, it will show the previous data that you set at the same time.

참고 : H/M1/M2/L을 선택하면 이전에 설정된 데이터가 보여진다.

Step 3.

BTN 4(▼)를 누르면 원하는 설정값으로 실행되는것이 모티터에 나타난다.

즉, M1 설정을 수행하고 싶으면 Step 2를 이용해 M1에 위치시킨후 BTN 4(▼)를 누르면 M1 설정값이 실행되어 차고가 조절된다.

Step 4.

3 단계에서 실행된 경우에는 일반모드와 자동모드의 아이콘으로 돌아간다.

MANUAL MODE : 수동모드 <Pic 4>

	Manual mode
BTN 1	LEFT SWITCH(◀)
BTN 2	RIGHT SWITCH(▶)
BTN 3	MANUAL RAISE(▲)
BTN 4	MANUAL LOWER(▼)

TANK WARNING : 탱크압력 저압 경고

탱크의 압력값이 SETUP MODE => WARN에 설정된 값보다 적으면, <Pic 7-1>이 <Pic 7-2>의 화면으로 바뀌고 TANK 표시가 번쩍거린다.

SETUP MODE : 설정모드(압력값 조절모드가 아닌 메뉴의 설정모드임)

1. 어떻게 들어가나 : BTNF키를 3초간 누르면 SETUP 모드로 들어간다. <Pic 8>이 화면에 표시된다.

2. BTN 3(▲) EH는 BTN 4(▼)를 눌러 아래위로 움직여 원하는 기능을 선택한다.

3. 원하는 기능에 하이라이트 시킨후 BTN 2(▶)를 누르면 다음 세부설정 기능 페이지로 간다.

SPEED 0∼15(기본값은 7)

		1. BTN1 : 편집을 멈추고 이전 페이지로 돌아간다 2. BTN2 : Speed(앞)이 완료되고, Speed(뒤) 설정 화면으로 넘어간다 3. BTN3 : 설정값 UP 4. BTN4 : 설정값 DOWN 5. BTNF : 편집을 중지하고 SETUP 모드를 벗어나 일반모드로 돌아간다 주의 : BTN2를 누른후 OLED HHU(리모콘)가 모니터로 부터 신호를 받지 못하면 “Out of range"가 3초간 표시되고 이전 페이지로 돌아간다

		1. BTN1 : 편집을 멈추고 이전 페이지로 돌아간다 2. BTN2 : Speed(뒤)이 완료되고, Speed(앞) 설정 화면으로 넘어간다 3. BTN3 : 설정값 UP 4. BTN4 : 설정값 DOWN 5. BTNF : 편집을 중지하고 SETUP 모드를 벗어나 일반모드로 돌아간다 주의 : BTN2를 누른후 OLED HHU(리모콘)가 모니터로 부터 신호를 받지 못하면 “Out of range"가 3초간 표시되고 이전 페이지로 돌아간다

WARN 0∼248(기본값은 104)

		1. BTN1 : 편집을 멈추고 이전 페이지로 돌아간다 2. BTN2 : Speed(앞)이 완료되고, Speed(뒤) 설정 화면으로 넘어간다 3. BTN3 : 설정값 UP(8 업) 4. BTN4 : 설정값 DOWN(8 다운) 5. BTNF : 편집을 중지하고 SETUP 모드를 벗어나 일반모드로 돌아간다 주의 : BTN2를 누른후 OLED HHU(리모콘)가 모니터로 부터 신호를 받지 못하면 “Out of range"가 3초간 표시되고 이전 페이지로 돌아간다

KEYON LAST/M1/M2/M1 OFF/M2 OFF/OFF(기본값은 OFF)

		1. BTN1 : 편집을 멈추고 이전 페이지로 돌아간다 2. BTN2 : Speed(앞)이 완료되고, Speed(뒤) 설정 화면으로 넘어간다 3. BTN3 : 위 방향이 하이라이트 4. BTN4 : 아래 방향이 하이라이트 5. BTNF : 편집을 중지하고 SETUP 모드를 벗어나 일반모드로 돌아간다 주의 : BTN2를 누른후 OLED HHU(리모콘)가 모니터로 부터 신호를 받지 못하면 “Out of range"가 3초간 표시되고 이전 페이지로 돌아간다

ADVNC TIME 15sec∼120sec(기본값은 60sec)

		1. BTN1 : 편집을 멈추고 이전 페이지로 돌아간다 2. BTN2 : Speed(앞)이 완료되고, Speed(뒤) 설정 화면으로 넘어간다 3. BTN3 : 15sec UP 4. BTN4 : 15sec Down 5. BTNF : 편집을 중지하고 SETUP 모드를 벗어나 일반모드로 돌아간다 주의 : BTN2를 누른후 OLED HHU(리모콘)가 모니터로 부터 신호를 받지 못하면 “Out of range"가 3초간 표시되고 이전 페이지로 돌아간다

DONE

어떻게 SETUP 모드를 벗어나나?

1. BTNF를 누른다

2. "DOWN"을 선택하고 BTN2를 누른다

3. 30초후 명령이 중지된다

3가지 조건이 만족하면 OLED HHU는 SETUP MODE<Pic 8>를 벗어나 일반모드<Pic 2>로 돌아간다